|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EZS** | **Einhandzwinge, stark*** Spannkraft bis zu 2.000 N
* Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil
* Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.** | **Jednoruční svěrka, silná*** Upínací síla až 2 000 N
* Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku bez použití dalšího nářadí přestavit z upínání na rozpírání
* Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu za vodící tyčí

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.** |