|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EZS** | **Einhandzwinge, stark**   * Spannkraft bis zu 2.000 N * Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil * Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene   **Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.** | **Jednoruční svěrka, silná**   * Upínací síla až 2 000 N * Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku bez použití dalšího nářadí přestavit z upínání na rozpírání * Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu za vodící tyčí   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.** |